**Pergola a terasa 3,9x3,5 m**

Půdorys: 3 870x3 500 mm

Výška: 2 350 mm, (resp. 2 500 mm)

Betonová patka: 300x300x800 mm

Ocelové kotvy: 5 ks

Stojky: 100x100 mm, délka 2,3 m, 2 ks (stojky u domu)

120x120 mm, délka 2,2 m, 3 ks (stojky dál od domu)

Vodorovné hranoly - obvod: 150x100 mm, délka celkem 15 m

Vodorovné hranoly – výplň: 120x50 mm, délka celkem 23 m

Sklon střechy: 3,5% (tj. 2°)

Architektura střechy: čtvercový rastr 4x4

Střešní krytina: makrolon, 14 m2

Materiál: modřín

Spojovací materiál: tesařské spoje, šrouby, matky

Odvod dešťové vody: okapový systém s hranatým okapem a svodnicí u rohové stojky

Ochrana: impregnace, nátěr, lak

Materiál terasy: Dřevoplast