**Rekonstrukce terasy**

1/ problémy

 - dlaždice se bortí, odlupují, vzdouvají, rozrušuje se spárování

 - plechové okapničky podél terasy jsou zpuchřelé – plech je titano-zinkový, reaguje s tekutou lepenkou a rozpadá se

 - okapničky jsou položeny na betonu, tzn. že voda vniká pod ně a místo do okapu stéká po omítce

2/ co třeba udělat

 - sundat vrstvy až po betonovou mazaninu, tj. dlažbu, lepidlo a tekutou lepenku

 - opravit betonovou mazaninu

 - nainstalovat nové okapničky

 - správný typ okapniček, aby nedošlo opět k jejich reakci a zpuchření

 - uložit je do betonu nebo pod beton

 - položit novou dlažbu vč. přísl. podkladu

3/ poznámky

 - plocha terasy je cca 20 m2

 - délka okapniček cca 700 cm

 - terasa není krytá, je situovaná na jih

 - terasa není každodenně používaná

 - alternativně nabídněte

 a/ pouze práci

 b/ středně kvalitní venkovní dlažbu

08/07/2016