Poptávám výrobu a montáž nábytku dle níže uvedeného popisu a výkresů. Korpus všech částí nábytku bude shodně černý, materiál EGGER U999, tloušťka 18 mm (19mm) (s výjimkou zad, pokud bude možné), povrch ST2. Dvířka pak budou vyrobena z materiálu Kronospan 514 (Ivory – slonová kost), tloušťka 18 mm (19mm), povrch MG/PE (popř. MG/MG).

Popis jednotlivých částí

**Šatní skříň**

Výška 245 cm, včetně 10cm soklu. Šířka 200 cm, hloubka 70 cm. Vnitřní uspořádání (dle výkresu) – v levé části poličky o šíři 50 cm, počet ks 7, nastavitelná výška (vyvrtané díry po 5 cm). Další část určená pro oděvy na ramínku, rozměr 150 cm výška, 170 cm šířka, ve výšce 160 cm tyč na ramínka, vlevo dole 2 police o šíři 75 cm, vrchní pevně ve výšce 60 cm, spodní (prostřední) s nastavitelnou výškou po 5 cm. Nad tímto prostorem další 2 police – šíře 150cm, spodní v pevné výšce , vrchní (prostřední) s nastavitelnou výškou po 5 cm.

Dveře – 3 díly – boční slonová kost, prostřední díl zrcadlo. Požadovaný systém otvírání – šoupací, naložený (dveře „před“ skříní, ne uvnitř korpusu), brzda není třeba. Štětinky mezi dveřmi a korpusem pro zabránění vniku prachu do skříně.

**Skříňka do předsíně č. 1**

Výška 95 cm, včetně 10cm soklu. Šířka 243,5 cm, hloubka 52 cm. Tato skříň bude rozdělena na 2 části. Vlevo klasická, uzavřená skříň o šířce 210 cm se dvěma výškově nastavitelnými policemi. Tyto police by se po své délce neměly prohýbat, proto v případě potřeby by uprostřed skříně musel být vertikální předěl.

Dveře – 3 díly (slonová kost). Požadovaný systém otvírání – šoupací, vložený (dveře „uvnitř“ korpusu), brzda není třeba.

Pravá část je pak tvořena pouze seříznutým vrškem, zády, vlevo bokem skříně a jednou policí ve výšce 65 cm (viz výkres). Horní část – vršek skříně a seříznutá část – musí být z jednoho kusu.

**Skříňka do předsíně č. 2**

Výška 50 cm. Šířka 100 cm, hloubka 70 cm. Uvnitř dvě výškově nastavitelné police. Dvě dvířka, panty s tlumením po obou stranách.

Pozor! Tato skříňka bude přišroubovaná ke stěně zádovou částí a nebude na ničem stát! Nebude mít tedy žádný sokl.

**Skříňka do předsíně č. 3**

Výška 95 cm, včetně 10cm soklu. Šířka 100 cm, hloubka 70 cm. Uvnitř dvě výškově nastavitelné police. Dvě dvířka, panty s tlumením po obou stranách.

**Televizní stolek**

Výška 45 cm, včetně 5cm soklu. Šířka 190 cm, hloubka 48 cm. Stolek funkčně tvoří 4 části - (zleva) dvě 50 cm široké skříňky, pak prázdných 45 cm (bude tam reproduktor), posledních 45 cm opět skříňka. Přes všechny části je jednolitá deska (190 x 48 cm).

U jednotlivých částí - skříněk prosím nacenit varianty:

1. dvířka a police uvnitř
2. dva šuplíky bez dojezdu
3. dva šuplíky s dojezdem

**Postel**

Výška 30 cm, šířka 140 + okraje z obou stran 10 cm (celkově tedy 160 cm), délka 210 + 10 cm okraj vpředu (celkově tedy 220 cm). Postel tvoří 4 boky z plného lamina, dno postele ze sololitu. Rošt je tvořený z dřevěných latí. Konstrukce postele je zachycena na přiložených fotografiích. Jediné rozdíly postele na fotografiích a požadované – materiál, plné boky, dno, absence okraje vzadu (pod hlavou).

**Noční stolek (2 ks)**

Výška 45 cm (včetně 5cm soklu), šířka 48 cm, hloubka 38 cm. Prosím nacenit varianty:

1. dvířka a police uvnitř
2. dva šuplíky bez dojezdu
3. dva šuplíky s dojezdem

**Skříňka do koupelny č. 1**

Výška 88,5 cm (včetně 5cm soklu), šířka 45 cm, hloubka 52 cm. Dva šuplíky s dojezdem (výška jednoho šuplíku 15 cm), dole skříňka s policí o nastavitelné výšce. Panty dvířek s tlumením, umístěné vlevo.

**Skříňka do koupelny č. 2**

Výška 52 cm, šířka 70 cm, hloubka 65 cm. Uvnitř jedna police o nastavitelné výšce. Panty dvířek s tlumením, umístěné vlevo.

Skříňka nemá žádný sokl!!

Dále potřebuji dodat dvě desky, materiál stejný jako korpus skříněk (EGGER U999, povrch ST2), rozměry:

1. 245 x 90 cm
2. 35 x 90 cm – 2 ks

Viditelná bude pouze jedna z delších stran desky č. 2. Minimálně tato tedy bude třeba ohranovat.