**Soupis prací na střeše - Praha 2 - Nusle - plocha střechy cca 200m2, s**třecha je z alukrytových šablon, ve střeše jsou vikýře, lavička okolo komínů a sklem kryté větrací šachty

- kontrola krovů a jejich postřik proti dřevomorce

- kontrola (případná výměna) šablon a jejich upevnění (dotažení) ke střešní konstrukci

- kontrola (zhotovení) lemů okolo zdiva - zabránění protékání okolo stěn, vikýřů, komínů atd.

- vyčištění žlabů a jejich nátěr

- očištění stávajících plechových lemů vikýřů, komínů a všech plechem krytých atik

- očištění (výměna) celé konstrukce střešní lávky a krytů světlíků

- zajištění otvorů ve skle světlíků okolo jimi procházejících komínových rour

- oprava a nátěr omítky zdiva dostupného ze střechy

- umytí celé střechy

- nátěr celé střechy a všech prvků kvalitní barvou

Další upřesnění:

Doba realizace : duben - květen 2016

Záruka na provedené práce : min. 5 let

Zájemci bude umožněna zevrubná prohlídka střechy před podáním cenové nabídky.