**Rekonstrukce koupelny**

Podklady: půdorys (liší se od skutečnosti jinou šířkou okna a nerealizovaným sprchovým koutem), fotodokumentace

Základní popis: Rekonstrukce koupelny v novém domě se zachováním některých stávajících zařizovacích předmětů a se zachováním stávající dispozice koupelny. Přidání sprchového koutu na místě, kde by měla být příprava instalací.

Požadavky:

1. Bourací práce stávajících obkladů a dlažeb a demontáž stávajících zařizováků a zachování původní vany a závěsného WC
2. Odvoz suti
3. Příprava povrchu pro novou realizaci včetně hydroizolace
4. Realizace obkladů a dlažeb – cca 34 m2 a do výšky sprchového koutu.
5. Instalatérské práce pro přidávaný sprchový kout a druhé umyvadlo
6. Montáž zařizovacích předmětů
7. Přidání jednoho umyvadla
8. Vymalování koupelny nad obklady
9. Dodání specifikace obkladů a zařizovacích předmětů od nás. Nákup obkladů, zařizovacích předmětů a zajištění dopravy na rekonstrukci koupelny od realizační firmy.
10. Termín realizace: nástup 9. 7. 2012 – doba práce max. 3 týdny (pokud budou reálné termíny dodání od dodavatelů obkladů a zařizovacích předmětů)